**Skema Pemarkahan IT-010-3:2016-C05/T(3/10)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIL** | **JAWAPAN** | **MARKAH** |
| **Bahagian A** | | |
| **1** | **C** | **1** |
| **2** | **B** | **1** |
| **3** | **D** | **1** |
| **4** | **D** | **1** |
| **5** | **C** | **1** |
| **JUMLAH** | | **5** |
| **Bahagian B** | | |
| **1** | Plag 3 pin ……………international adapter | **2** |
| **2** | Plag 3 pin (15 ampere) | **1** |
| **3** | Electrostatic Discharge (ESD) | **1** |
| **4** | Contact (Penyentuhan)........... Separation (pemisahan) | **2** |
| **5** | ESD Tali Pergelangan Tangan | **1** |
| **6** | Antistatik beg | **1** |
| **7** | multimeter | **1** |
| **8** | screw driver | **1** |
| **JUMLAH** | | **10** |
| **Bahagian C** | | |
| **1** | * + 1. Pergerakan orang     2. Kelembapan yang rendah (keadaan panas dan kering)     3. Penebatan yang kurang baik     4. Pembumian yang kurang sempurna atau menggunakan pemutus litar arus baki yang rosak.     5. Penyambungan kabel yang kurang baik     6. Mesin bergerak     7. kerosakan perkakasan elektrik   (mana-mana 4 jawapan dari senarai jawapan) | **4** |
| **2** | 1. ESD Tali Pergelangan Tangan  * Ia memastikan pengguna sentiasa dibumikan bagi mengelakkan cas elektrostatik yang ada terkena pada peranti yang sensitif dan boleh merosakkan peranti terbabit  1. ESD Pembumian Tikar/Mat  * mengurangkan risiko terkena renjatan cas elektrostatik semasa bekerja pada komputer atau peranti yang sensitif dengan cas elektrostatik.  1. Beg Antistatik  * Antistatik beg merupakan sejenis beg khas yang dihasilkan bagi mengelakkan kehadiran cas elektrostatik didalamnya.  1. Semburan Antistatik  * Penyembur antistatic adalah sejenis penyembur cecair yang digunakan untuk menghilangkan cas elektrostatik dan menghalang dari cas tersebut terhasil.   (mana-mana 3jawapan dari senarai jawapan) | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** |
| **JUMLAH** | | **10** |
| **JUMLAH KESELURUHAN** | | **25** |