**Skema Pemarkahan IT-010-3:2016-C05/T(9/10)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIL** | **JAWAPAN** | **MARKAH** |
| **Bahagian A** | | |
| **1** | **A** | **1** |
| **2** | **B** | **1** |
| **3** | **D** | **1** |
| **4** | **C** | **1** |
| **5** | **A** | **1** |
| **JUMLAH** | | **5** |
| **Bahagian B** | | |
| **1** | CPU | **1** |
| **2** | Pemproses…….memori……rangkaian | **3** |
| **3** | Kestabilan | **1** |
| **4** | Mengenalpasti..... menganalisis..... menentukan | **3** |
| **5** | Pembesar suara (*speaker*)……kad bunyi (*sound card*) | **2** |
| **JUMLAH** | | **10** |
| **Bahagian C** | | |
| **1** | 1. Kabel pembesar Suara (**speaker**) dan kabel lain tidak dipasang dengan betul 2. Icon bunyi/volume telah di *mute* kan 3. Kad bunyi (sound card) bermasalah 4. Pemacu bunyi (Sound Drivers)telah hilang (**missing**) 5. Pemacu bunyi (Sound Drivers) sudah luput tarikhnya (**out-of-date**) | **5** |
| **2** | 1. Pasang kabel pembesar suara (**speaker**) dan kabel lain pada komputer anda. 2. Buka semula icon bunyi / volume yang telah dibisukan 3. Tukar kad bunyi (**sound card**) yang baru 4. Kemaskini (**update**) pemacu bunyi (sound drivers) | **5** |
| **JUMLAH** | | **10** |
| **JUMLAH KESELURUHAN** | | **25** |